**富顺县中医医院**

**打印机采购需求**

一、采购需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 服务要求 |
| 1 | 热敏打印机(输液瓶） | ▲打印方式：热转印、热敏  ▲分辨率：≥204dpi  ▲最大打印速度：≥6 ips (152.5 mm/s)  ▲有效打印宽度：≥4.26″ (108mm)  ▲最大打印长度：≥315″ (8008mm)  ▲HEATTM 等级①：Ⅰ级  ▲内存：≥64 MB FLASH ROM, 16MB SDRAM  ▲标签卷：宽度：最大 4.41″(112mm)；最小 0.98"(24mm)  ▲外径：最大 6″ (152 mm) (配置外挂纸架)  ▲内径：最小 1″ (25.4 mm)  ▲标签厚度：0.003″ ~ 0.006″ (0.08 ~ 0.15 mm)，包括底纸厚度  碳带卷：宽度： 最大 4.3″ (110 mm)  长度： 最大 984' (300 m)  外径：最大 3″ (76.2 mm)  内径： 最小 1″ (25.4 mm)  纸张探测方式：反射式 (可移动) /穿透式 (居中/偏右)  字体：内置五种点阵西文字体和 24 点阵中文宋体； 支持下载 TrueType 字体  条码：Code 39, Code 93, Code 128/subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E2 and 5 add-on, EAN- 13/8/128, UCC- 128 等一维条码  MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR Code 等二维条码  接口：RS-232 串口， USB DEVICE 2.0 接口  电源适配器：输入： 交流 100 ~ 240 V, 50/60 Hz  输出：直流 24 V2.5 A  重量：≥3.6 kg  工作环境：温度： 0OC ~ 40OC (32OF ~ +104OF)  相对湿度： 5% ~ 85% 无凝露  存储环境：温度： -40OC ~ 60OC (-40OF ~ +140OF)  相对湿度： 5% ~ 85% 无凝露  ▲配件:RFID 组件*\** ，Centronics 并口*\*,*Wi-Fi 模块，蓝牙模块，切刀，外置标签回绕器，导纸片附加帽(最窄导纸 宽度为 8mm)，10/100M 自适应以太网口. | 服务要求： 1、产品质保期为二年（第一年免费更换产品硬件及免费上门维护，第二年免费上门维护），带▲参数为重要参数，不允许负偏离。 2、为保证所投产品的质量及售后保障，中标公司在中标后一天内提供中标产品厂家出具的参数证明函及售后服务承诺函（并加盖生产厂家鲜章），否则做废标处理，并报请相关部门按虚假响应依法处理。 |
| 2 | 热敏打印机（检验条码） | ▲打印方式:热敏及热转印打印机；  ▲打印宽度:108mm；打印速度:127mm/s；  ▲分辨率203DPI；  ▲碳带规格：内径:12.7mm 外径:35mm; 长度: 74m 宽度:30~110mm；  ▲纸张规格：纸厚：0.06~0.254mm 纸宽：25.4~120mm；外径：127mm(最大160mm)；内径25.4/38mm,内存/缓存：SDRAM:8MB；控制面板:按键:一个键（进纸） 指示灯 三个灯（电源、故障、状态（无纸/碳带）  ▲标配传感器:纸张检测、黑标检测、标签检测、机构检测、碳带检测； 选配件：自动切刀；自动剥离器；仿真语言:仿真斑马、内置ZPL、EPL、ESC/POS等多种仿真指令集，即插即用，无需调式；接口:标配:USB接口（2.0全速）;软件:驱动程序（Windows 32bit/64bit、Linux）、条码通Bar Easy、SDK系统；打印头寿命:150KM；整机保修一年（打印头6个月或30KM）；具备条码打印机热敏打印头的定位功能；碳带双拨轮传动功能（需提供证明文件）；拥有国内自主知识产权，采用国内自主研发的Soc芯片，保证信息可靠，没有泄密风险（需提供证明文件）； | 服务要求： 1、产品质保期为二年（第一年免费更换产品硬件及免费上门维护，第二年免费上门维护），带▲参数为重要参数，不允许负偏离。 2、为保证所投产品的质量及售后保障，中标公司在中标后一天内提供中标产品厂家出具的参数证明函及售后服务承诺函（并加盖生产厂家鲜章），否则做废标处理，并报请相关部门按虚假响应依法处理。 |
| 3 | 激光打复印一体打印机 | ▲打印质量（黑色，更佳）：600 x 600 x 2 dpi  ▲建议月打印量：6000到 10000  ▲打印技术：黑白激光打印机，打印/复印/扫描  ▲墨盒数量：1（黑色）  ▲处理器速度：≥230 MHz  ▲标配打印机语言：基于主机  ▲最大内存：≥32 MB  ▲复印机规格  ▲最大份数：高达 99 个  ▲复印缩放：25% 到 400%  ▲扫描仪规格  ▲最大扫描尺寸（平板）：21.6 x 29.7 厘米  光学扫描分辨率：1200\*1200dpi 24位彩色（高达19200dpi 增强分辨率）  扫描类型：平板式  ▲耗材容量：≥3000页，耗材尺寸(长×宽×高):480\*80\*80厘米重量:0.386千克 | 服务要求产品质保期为二年（第一年免费更换产品硬件及免费上门维护，第二年免费上门维护），为保证产品质量，中标后提供的产品，参数必须等于或高于招标参数要求并提供生产厂家技术参数证明(原件) ，否则不予验收；在使用过程中机器出现故障,必须由本地服务商提供终身软件、硬件上门服务，硬件上门保修服务,5分钟内服务响应。若电话中无法解决，30分钟内到达现场进行维护并在2小时内排除故障,7\*24小时全年无休上门服务，若12小时内未排除故障，必要时供应商需提供备用设备给采购方暂时使用，否则采购方有权拒绝签订合同并报请财政监管部门依法处理。付款方式：按合同约定支付。 |
| 4 | 激光打印机 | ▲打印质量（黑色，更佳）：600 x 600 x 2 dpi  ▲建议月打印量：6000到 10000  ▲打印技术：黑白激光打印机▲墨盒数量：1（黑色）▲处理器速度：≥230 MHz，▲标配打印机语言：基于主机▲最大内存：≥32 MB  ▲最大份数：高达 99 个，  ▲最大打印幅面：A4；最高分辨率：≥1200\*1200；  ▲黑白打印速度：≥18页/分钟；处理器频率：≥266MHz；内存：≥2MB；黑白输出（就绪模+式）：≤8.5秒；接口类型及数量：≥1个高速USB端口，USB2.0及其以上；打印区域：上下左右边距4mm；进纸盒容量：标配＞130页（普通纸）；出纸盒容量：≥100页；耗材类型：鼓粉一体；系统要求：Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/Server 2008/ Server 2003、Mac OS X 10.4—Mac OS 11.0、Linux；  ▲耗材容量：≥3000页，耗材尺寸(长×宽×高):480\*80\*80厘米重量:0.386千克 | 服务要求：产品质保期为二年（第一年免费更换产品硬件及免费上门维护，第二年免费上门维护），为保证产品质量，中标后提供的产品，参数必须等于或高于招标参数要求并提供生产厂家技术参数证明(原件) ，否则不予验收；在使用过程中机器出现故障,必须由本地服务商提供终身软件、硬件上门服务，硬件上门保修服务,5分钟内服务响应。若电话中无法解决，30分钟内到达现场进行维护并在2小时内排除故障,7\*24小时全年无休上门服务，若12小时内未排除故障，必要时供应商需提供备用设备给采购方暂时使用，否则采购方有权拒绝签订合同并报请财政监管部门依法处理。付款方式：按合同约定支付。 |
| 5 | 复印机 | A3全彩复印机▲满足UOS统信桌面操作系统V20兼容认证要求,被纳入统信桌面操作系统V20产品生态伙伴；红头文件专色输出功能；▲CPU：≥1.2Ghz(双核）；▲内存：≥1GB，最大可到≥3GB；标配网络打印，支持无限网络打印；标配双面器、自动输稿器；支持AirPrint用于IOS系统的设备连接，实现无线打印输出；原稿类型：纸张、书本、三维物体（不超过2kg)；▲出纸尺寸：A3至A5、B6、A6，长纸；可拆卸纸盒设计；纸盒容量：≥500页\*2+100页（标配），最大容量可达≥3600页；纸张克重：≥60-256g/m2；预热时间：约≤20秒；首页复印时间：彩色约≤8秒,黑白约≤6.8秒；▲连续复印:1-9,999页；缩放范围：25%-400%；速度：≥22页/分钟（打印/复印同速）；打印接口：USB2.0；分辨率：≥600dpi×600dpi（复印），≥1800dpi（等效)×600dpi（打印）；▲支持U盘打印offic文件，▲U盘扫描；▲全彩色扫描模式；▲扫描尺寸：≥297mm\*420mm；扫描速度（300dpi）：≥黑白/彩色30cpm；；▲扫描输出格式：TIFF、JPEG、PDF、CompactPDF，XPS、Compact XPS；智能终端触控区设计，▲≥7英寸多点触摸彩色显示屏，智能感应菜单，NFC触控面板：配备最先进的移动触控区（实现智能终端快速对接）；▲支持多样的IWS应用；OpenAPI平台，支持多种行业标准化移动连接技术；▲Power PDF软件：掌握所有PDF转换、编辑、表格和协作流程（创建并汇编与ISO PDF2.0文件格式兼容的PDF，准确地将PDF转换为完全可编辑的Microsoft Office文档；▲可在触摸式Windows 10便携设计上处理PDF；享受与Microsoft Office相同的导航体验；将纸质文档更高效地转换为可搜索的PDF；像使用文字处理程序一样修改和编辑文本与图像；简化文档查看和协作，执行高效搜索）；最大功耗：1.5kw； | 服务要求：产品质保期为二年（第一年免费更换产品硬件及免费上门维护，第二年免费上门维护），为了保证质量和售后服务，送货时提供原厂售后服务承诺函加盖厂家鲜章；▲必须提供原厂商参数证明加盖厂家鲜章；中标后1天内送样机到用户单位，对以上参数、功能一一演示，满足以上所有要求签订合同，否则采购方有权拒绝签订合同，并以虚假应标报请同级财政监管部门依法处理。▲无以上资质，拒收货物。 |
| 6 | 复印机 | A3全彩复印机统计管理软件：PageScope Account Manager可对办公网络的多台设备进行总体分析和管理。认证管理软件：可对办公网络中多台数码复合机的认证信息进行管理，使得用户简单高效地设置认证信息，可链接至外部服务器。打印管理软件：可增强打印安全性和灵活性。一旦将文档打印发出，就可以从任意一台管理设备输出。设备状态监控软件：该软件可简化数码复合机设置及维护步骤的免费软件。系统管理员可通过这款软件对设备进行初始设定，还能搜索联网设备并监控设备状态，极大地方便了设备的管理。多维度网络连接：实现智能终端的快速对接，在操作面板上移动触控区，在无线网络环境中实现移动终端与复合机设备的配对、搜索、注册和认证等功能；▲超大内存：≥8GB；▲高价值产品性能：红头专色输出、USB打印、扫描一应俱全、一键式证件复印功能；先进化产品设计：人性化操作面板，全新多点触摸彩色显示大屏，通过指尖缩放、旋转等手势进行操作，如同操作平板电脑一样快速简单；▲支持多种行业标准化移动连接技术:适用于ios系统设备，用户可将自己的设备与复印机连接，从而实施无线的打印输出，Mopria Print无线打印：在无线网络环境下连接任何Mopria旗下的设备进行移动打印；▲标配自动双面打印、复印，双面原稿自动输稿；原稿类型：纸张、书本、三维物体；输出纸张：A3至A5、B6、A6，长纸；环保技术：精益求精的TEC值，一键节能模式，Eco功能实现多维度节能；纸盒容量：纸盒1≥（500页）纸盒2≥（500页），手送纸盘≥（100页）；纸盒及手送纸张克重：≥60-256g/m2；分辨率：≥1800dpi×600dpi、600dpi×600dpi；预热时间：≤20秒以下；▲打印/复印速度：≥30页/分钟（彩色黑白同速）；首页复印时间：黑白：≤4.6秒或以下,彩色：≤6.1秒或以下；可一次扫描连续复印1-9,999页；25%-400%缩放倍率；打印接口：Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T，USB2.0/USB1.1：▲实现网络打印、支持无限网络打印；全彩色最大A3扫描；扫描格式：PDF、TIFF、JPEG、XPS；▲扫描速度：≥100页/分钟；环保技术：精益求精的TEC值最低降至：1.0kWh，实现对能源之星标准和上一代产品TEC值的双超越，轻松的一键节能，简单地在各种节能模式中进行切换，通过注册，只需在主菜单中点击ECO功能快捷键，便可以实现节约碳粉、节省纸张、节省电能等环保的作业输出，也可借助Eco功能进行设定和监控能源的消耗，降低能耗的同时提升用户对于节能环保的意识，形成绿色办公的氛围。 | 服务要求：产品质保期为二年（第一年免费更换产品硬件及免费上门维护，第二年免费上门维护），为了保证质量和售后服务，送货时提供原厂售后服务承诺函加盖厂家鲜章；▲必须提供原厂商参数证明加盖厂家鲜章；中标后1天内送样机到用户单位，对以上参数、功能一一演示，满足以上所有要求签订合同，否则采购方有权拒绝签订合同，并以虚假应标报请同级财政监管部门依法处理。▲无以上资质，拒收货物。 |