富顺县中医医院X射线计算机体层摄影设备（64排CT）维修保养介绍表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备 地点** | **设备名称** | **设备型号** | **品牌** | **安装时间** | **保养方式** | **要求** | **维保服务方案及售后** | **价格 （万元）** |
| 富达路院区 | X射线计算机体层摄影设备(64排) | SOMATOM Serspective | 上海西门子医疗器械有限公司 | 2018.3 | 技术配件保 | 1.64排CT维保要求除球管外均纳入维保内容;要求保证开机率为98%，服务期内凡属我方规范操作使用中出现的故障由维保方全部负责免费维修。 2.根据设备运行情况，不定期进行技术巡检，每年提供计划性4次专业保养。3.设备故障不限次数报修，全天 24 小时电话技术支持:要求10分钟内响应，不能线上解决的要求资深工程师24小时内到达现场并及时修复。4.报修流程简单，可直接对接工程师进行故障处理,5.维保期内，开机保障率不低于 98%，6.固定一名有相关经验的工程师。7.免费提供4次设备维护保养技术培训设备技术培训。 8.提供除所有配件 |  * + - * 1.
 |  |
| 球管一只 | 原装球管，报价为抵扣旧球管的价格 |  |  |

备注：1、参与调研公司必须全部满足我院维保要求，否则调研报告视无效。

2、维保服务方案及售后条数太多可另附页列举。

3、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。

②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。③报价需求按照我院需求每项进行报价。